上海飞机客户服务有限公司

竞争性谈判/询价文件

单位/公司：

我公司有以下采购项目，具体要求和联系方式见下表和附录，如有意向请在有效期内提交报价文件。

2019年 12 月 2日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购方 | 上海飞机客户服务有限公司 | | | | | |
| 采购实施部门联系人 | 张琳 | | 联系地址 | | 上海市闵行区江川东路100号 | |
| 联系电话 | 18019196176/20876176 | | E-Mail | | zhanglin2@comac.cc | |
| 项目名称 | 办公家具采购 | | | | | |
| 供应商资质要求 | 1. 供应商应具备家具生产、加工、销售的营业资格和资质要求；   2.具有中国绿色环保产品证书；  3.未被列入全国失信被执行人名单，披露正在审理或执行完毕的标的金额大于500万元人民币（含本数）的重大赛事、仲裁、索赔、行政复议或行政处罚。 | | | | | |
| 供应商能力要求 | 1. 供应商应具备室内家具布置设计能力，具有家具生产、加工、销售、维保能力。   2.供应商应在本项目所涉及领域具有丰富经验并提供相应证明。 | | | | | |
| 项目技术要求 | 具备室内家具布置设计能力、满足人体功能学要求、满足环保要求，详见清单备注。　报价文件盖章版扫描件（U盘或光盘形式）随报价文件密封送达采购联系人。 | | | | | |
| 项目进度要求 | 合同签订后30天内完成交货。 | | | | | |
| 响应文件送达截止时间 | 2019年 12 月 9 日 | | | | | |
| 附录 | □详细技术要求 | □报价单 | | □报价文件编制要求 | | □其他 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 以下由报价供应商填写（盖章） | | | |
| 供应商性质 | □高校/科研院所 □国有及国有控股企业 □外资企业 □民营企业 □境外单位或个人 | | |
| 联系人 |  | 联系地址 |  |
| 联系电话 |  | E-Mail |  |
| 资质文件  （复印件应加盖单位公章，带\*号的为必备材料） | （一）基本证照 | | |
| □营业执照\* □组织机构代码证\* □税务登记证\* 或□“三证合一”证书\* | □法人代表授权书\* | □代理资质证书 |
| （一）财务资料 | | |
| □银行基本账户开户许可证\* | □经审计的年度财务报表 |  |
| □资信证明\*（银行开具或查询网页截图） | □其他财务指标证明材料 |  |
| （三）经营范围资料（包括但不限于依法须经批准的项目，相关部门的批准文件 | | |
| □批准文件 |  |  |
| （四）能力证明资料 | | |
| □相关领域的资质文件\* | □行业资质证书\* | □质量体系认证 |
| □拟派出项目组成员的资质文件 | □以往类似项目的合同 或验收报告\* | □成功案例 |
| 资质情况说明 |  | | |

注：\*号项目，由采购需求部门按需调整。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 质量能力说明 |  | |
| 技术方案说明 |  | |
| 交付时间（天） |  | |
| 报价 | 人民币 （大写） | |
| 附录 | □项目技术方案 | □其他说明资料 |
| 注：盖章后随附录密封送达采购联系人并自留盖章版扫描件。 | | |

**家具报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 型号/材质 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 款式样例  （仅供参考） |
| 1 | 班台 | 大小**：**2800\*1000\*760  采用5底3面油漆方式（水性漆），进口五金件、锁具；  面材：美国进口0.6mm胡桃木皮饰面，经过防虫、防腐处理；  基材：采用符合欧洲E-1标准的优质环保型纤维板，甲醛含量≤0.12mg/m3；  油漆：水性漆,底漆采用“大宝”、“易涂宝”、“华润”或同档次环保油漆，底漆为（PE）不饱和聚脂漆；  封边：采用与贴面相同的进口实木木皮精修封边，双饰面，四封边；隐蔽部分均有涂饰处理；  胶粘剂：“裕耐”、“牛头”、“汉高”、“胶王”牌或同档次胶粘剂，绿色环保胶水,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，甲醛含量小于0.12mg/m3；  正面弧形台面，班台内部包含键盘抽。 | 套 | 1 |  | wps8D79 |
| 2 | 班椅 | 与班台配套  面料：采用进口头层牛皮手工精心缝制，透气性好、柔软且富于韧性；  海棉：采用高密度定型海绵，密度为45KG/M3 ；回弹力：47%、拉深强度不小于85KPA；  胶粘剂：“裕耐”、“牛头”、“汉高”、“胶王”牌或同档次胶粘剂，绿色环保胶水,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，甲醛含量小于0.12mg/m3；  基材：经过防腐、防潮、防虫处理，甲醛含量≤0.12mg/m3；  脚轮：进口知名品牌尼龙胶轮，间隙误差在1%毫米左右，移动杂音小，耐磨性强；全铝五星脚轮；  带倾仰锁定及升降功能;气泵：“韩国三弘”、“SUSPA”、“KGS”或同级别及以上品牌 | 个 | 1 |  | 1 |
| 3 | 班前椅 | 与班台配套  面料：采用进口头层牛皮手工精心缝制，透气性好、柔软且富于韧性；  海棉：采用高密度定型海绵，密度为45KG/M3 ；回弹力：47%、拉深强度不小于85KPA；  胶粘剂：“裕耐”、“牛头”、“汉高”、“胶王”牌或同档次胶粘剂，绿色环保胶水,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，甲醛含量小于0.12mg/m3；  基材：经过防腐、防潮、防虫处理，甲醛含量≤0.12mg/m3；  脚轮：进口知名品牌尼龙胶轮，间隙误差在1%毫米左右，移动杂音小，耐磨性强；全铝五星脚轮；  带倾仰锁定及升降功能。  气泵：“韩国三弘”、“SUSPA”、“KGS”或同级别及以上品牌 | 个 | 2 |  | 1 |
| 4 | 书橱 | 书柜**：**2800\*450\*2000  文件柜（上玻下木）、文件柜（全木带衣柜），由上玻下木及全木带衣柜两个部分组合成一套。  胡桃木木皮，深色油漆，配木框白玻门,进口五金件、锁具；  面材：木皮厚度≥0.6mm。经过防虫、防腐处理；  基材：采用符合欧洲E-1标准的优质环保型纤维板，甲醛含量≤0.12mg/m3；  油漆：水性漆，底漆采用“大宝”、“易涂宝”、“华润”或同档次环保油漆，底漆为（PE）不饱和聚脂漆；  封边：采用与贴面相同的进口实木木皮精修封边，双饰面，四封边；隐蔽部分均有涂饰处理；  胶粘剂：“裕耐”、“牛头”、“汉高”、“胶王”牌或同档次胶粘剂，绿色环保胶水,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，甲醛含量小于0.12mg/m3。 | 套 | 1 |  | wps8D7A |
| 5 | 沙发 | 三人沙发\*1:2250\*900\*880，  扶手颜色：同班台； 面料：采用进口头层牛皮手工精心缝制，透气性好、柔软且富于韧性； 海棉：采用高密度定型海绵，密度为45KG/M3 ；回弹力：47%、拉深强度不小于85KPA； 框架：实木内架，电镀钢管支撑脚架，木材干燥至9%含水率并经防腐、防蛀处理； 胶粘剂：绿色环保胶水,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，甲醛含量小于0.12mg/m3。 | 个 | 1 |  | 微信图片_20190916163353.jpg |
| 6 | 沙发 | 单人沙发：1150\*900\*880，  扶手颜色：同班台； 面料：采用进口头层牛皮手工精心缝制，透气性好、柔软且富于韧性； 海棉：采用高密度定型海绵，密度为45KG/M3 ；回弹力：47%、拉深强度不小于85KPA； 框架：实木内架，电镀钢管支撑脚架，木材干燥至9%含水率并经防腐、防蛀处理； 胶粘剂：绿色环保胶水,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，甲醛含量小于0.12mg/m3。 | 个 | 2 |  | 微信图片_20190916165047.jpg |
| 7 | 长茶几 | 大小:1200\*600\*450,  面材：天然红影木木皮贴面。木皮厚度≥0.6mm。经过防虫、防腐处理  基材：采用符合欧洲E-1标准的优质环保型纤维板，甲醛含量≤0.12mg/m3；  油漆：水性漆，底漆采用“大宝”、“易涂宝”、“华润”或同档次环保油漆，底漆为（PE）不饱和聚脂漆；  封边：采用与贴面相同的进口实木木皮精修封边，双饰面，四封边，隐蔽部分均有涂饰处理；  胶粘剂：“裕耐”、“牛头”、“汉高”、“胶王”牌或同档次胶粘剂，绿色环保胶水,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，甲醛含量小于0.12mg/m3。 | 个 | 1 |  | 微信图片_20190916163353.jpg |
| 8 | 茶水柜 | 大小:900\*400\*800,  面材：天然红影木木皮贴面。木皮厚度≥0.6mm。经过防虫、防腐处理  基材：采用符合欧洲E-1标准的优质环保型纤维板，甲醛含量≤0.12mg/m3；  油漆：水性漆，底漆采用“大宝”、“易涂宝”、“华润”或同档次环保油漆，底漆为（PE）不饱和聚脂漆；  封边：采用与贴面相同的进口实木木皮精修封边，双饰面，四封边，隐蔽部分均有涂饰处理；  胶粘剂：“裕耐”、“牛头”、“汉高”、“胶王”牌或同档次胶粘剂，绿色环保胶水,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，甲醛含量小于0.12mg/m3。 | 个 | 1 |  | 茶水柜.jpg |
| 9 | 保密柜 | 大小：900\*340\*1800，  不锈钢板材、稳定钢架、密码锁，稳重大气的设计风格。 | 个 | 1 |  | wps8D8B |
| 报价合计： | | | | | | |

备注说明：

1. 要求报最终结算价（含运费、包装费、安装调试费、税费等一切相关费用）；

2. 可执行交货期，要求合同签署完毕后30日历日完成交货；

3. 要求报价公司明确对产品售后服务的承诺，要求1年质保期；

4. 开具增值税专用发票；

5. 报价文件加盖公章；

6. 交货地点是上海市闵行区江川东路100号；

7．付款方式，验收合格支付95%，质保期结束支付5%。