上海飞机客户服务有限公司

竞争性谈判/询价文件

我公司有以下采购项目，具体要求和联系方式见下表和附录，如有意向请在有效期内提交报价文件。

2020年8月11日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购方 | 上海飞机客户服务有限公司 | | | | | |
| 采购实施部门联系人 | 张琳 | | 联系地址 | | 上海市闵行区江川东路100号 | |
| 联系电话 | 18019196176 | | E-Mail | | Zhanglin2@comac.cc | |
| 项目名称 | 3号楼115房间显示屏设备采购 | | | | | |
| 供应商资质要求 | 1.供应商应为依法注册且获得企业营业执照，具有经营或销售本项目所需的营业资质；  2.供应商注册资金需在人民币100万元（含）以上；  3.供应商近三年内无重大涉诉情况和安全责任事故；  4.提供近3年，经审计的年度财务报表;  5.提供合法有效的显示屏经销商授权文件。 | | | | | |
| 供应商能力要求 | 1.具备显示屏安装、调试、运维能力;  2.具有相关项目的实施经验，并提供业绩证明。 | | | | | |
| 项目技术要求 | 设备技术要求详见附件；  本项目质保期为一年。  盖章版扫描件以（U盘或光盘）形式随报价文件一起密封送达 | | | | | |
| 项目进度要求 | 合同签订后15天内完成设备安装、调试。  付款条件要求：合同金额分二期支付，通过银行转账的方式进行，每期支付的金额和时间如下：  第一期支付合同总金额的95％，支付时间：最终验收合格后，供应商提供100％的合法有效的增值税专用发票；  第二期支付合同总金额的5％，支付时间：质保期结束后，采购方收到运行使用报告并核对无误。 | | | | | |
| 响应文件送达截止时间 | 2020年8月17日 | | | | | |
| 附录 | □详细技术要求 | □报价单 | | □报价文件编制要求 | | □其他 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 以下由报价供应商填写（盖章） | | | |
| 供应商性质 | □高校/科研院所 □国有及国有控股企业 □外资企业 □民营企业 □境外单位或个人 | | |
| 联系人 |  | 联系地址 |  |
| 联系电话 |  | E-Mail |  |
| 资质文件  （复印件应加盖单位公章，带\*号的为必备材料） | （一）基本证照 | | |
| □营业执照\* □组织机构代码证\* □税务登记证\* 或□“三证合一”证书 | □法人代表授权书\* | □\*代理资质证书 |
| （一）财务资料 | | |
| □银行基本账户开户许可证\* | 经审计的年度财务报表 |  |
| □资信证明\*（银行开具或查询网页截图） | □其他财务指标证明材料 |  |
| （三）经营范围资料（包括但不限于依法须经批准的项目，相关部门的批准文件 | | |
| □批准文件 |  |  |
| （四）能力证明资料 | | |
| 相关领域的资质文件 | 行业资质证书 | □质量体系认证 |
| □拟派出项目组成员的资质文件 | □以往类似项目的合同 或验收报告 | □成功案例 |
| 资质情况说明 |  | | |

注：\*号项目，由采购需求部门按需调整。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 质量能力说明 |  | |
| 技术方案说明 |  | |
| 交付时间（天） |  | |
| 报价 | 人民币 （大写） | |
| 附录 | □项目技术方案 | □其他说明资料 |
| 注：盖章后随附录密封送达采购联系人并自留盖章版扫描件。 | | |

**1.设备采购清单及技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** | **技术要求** |
| 1 | LED显示屏 | m2 | 10.4 | 1）户内全彩，P2.5高刷，2个5.2 m2屏幕拼接，整体尺寸3.05\*3.43=10.46平方；  2）箱体分辨率(W×H) 点 240×135；  3）箱体尺寸：609.92×343.08;前维护箱体，含电源、系统接收卡、播放 软件、钢结构及包边；  4）LED屏推荐品牌：ITC、迈锐、洲明等同档次。 |
| 2 | 发送盒 | 套 | 2 | 1）支持HDMI 和DVI视频信号输入及HDMI信号LOOP输出，标准60Hz，并可以自动适应帧率；  2）输入分辨率：最大1920\*1200点，支持分辨率任意设置；  3）视频处理器二合一，独立主控，单套最大带载130000像素点 |
| 3 | 控制电脑 | 台 | 1 | 1)CPU： i5-7400  2)内存：8GB  3)硬盘：1T  4)显卡：2GB独立显卡 |
| 4 | 配电箱 | 台 | 1 | 1)额定功率：10kw 带PLC  2)配电柜具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。  3)内置避雷器，具有避雷防雷功能 |
| 5 | 音响系统 | 套 | 2 | 1)1台120W功放   2)2个30W音柱 |
| 6 | 无线投屏 | 套 | 1 | 支持无线接收Android系统、IOS系统、Windows系统的镜像视频流并能长时间稳定工作 |
| 7 | 线缆及辅材 | 批 | 1 | 包含完成本项目所需的电缆、网络线缆、音视频线缆等 |
| 8 | 机柜 | 台 | 1 | 1)高度：1200MM  2)宽度：600MM  3)深度：600MM  4)玻璃门 含PDU、散热风扇 |