上海飞机客户服务有限公司

竞争性谈判/询价文件

我公司有以下采购项目，具体要求和联系方式见下表和附录，如有意向请在有效期内提交报价文件。

2020 年10月26 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购方 | 上海飞机客户服务有限公司 | | | | | |
| 采购实施部门联系人 | 张琳 | | 联系地址 | | 上海市闵行区江川东路100号 | |
| 联系电话 | 18019196176 | | E-Mail | | Zhanglin2@comac.cc | |
| 项目名称 | 大客研保二期饮水机采购项目 | | | | | |
| 供应商资质要求 | 1.供应商为有效存续的独立法人，具有签订本项目合同的合法主体资格；  2.供应商应为依法注册且获得企业营业执照，具有经营或销售本项目所需的营业资质，拥有合法销售本项目饮水机的全部政府许可、生产和/或使用许可和/或授权；  3.供应商注册资金需在人民币100万元（含）以上；  4.在签署本项目合同及履行本项目义务时无任何法律障碍和重大事件影响供应商继续正常存续和全面履行本项目合同的能力，包括但不限于重大诉讼案件、重大债权债务纠纷；  5.提供合法有效的饮水机经销商授权文件。  6.经审计的近三年的年度财务报表。 | | | | | |
| 供应商能力要求 | 1.具备饮水机安装、调试、维护维修能力;  2.具有相关项目的实施经验，并提供业绩证明。 | | | | | |
| 项目技术要求 | 1.特点：内置五级净化过滤；  2.功能：一开一直饮、防干烧、防火、防漏电、防溢水等；  3.额定输入功率：≤12KW  4.额定电压：≤380V；  5.水源压力范围：0.1-0.4pa  6.额定电流9.1A  7.额定容量40L | | | | | |
| 项目进度要求 | 合同签订生效后20天内完成交付及所有安装。 | | | | | |
| 响应文件送达截止时间 | 2020年 11月 2 日 | | | | | |
| 附录 | □详细技术要求 | □报价单 | | □报价文件编制要求 | | □其他 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 以下由报价供应商填写（盖章） | | | | |
| 供应商性质 | □高校/科研院所 □国有及国有控股企业 □外资企业 □民营企业 □境外单位或个人 | | | |
| 联系人 |  | 联系地址 |  | |
| 联系电话 |  | E-Mail |  | |
| 资质文件  （复印件应加盖单位公章，带\*号的为必备材料） | （一）基本证照 | | | |
| □营业执照\* □组织机构代码证\* □税务登记证\* 或□“三证合一”证书 | □法人代表授权书\* | □代理资质证书 | |
| （一）财务资料 | | | |
| □银行基本账户开户许可证\* | □经审计的近三年的年度财务报表\* | |  |
| □资信证明\*（银行开具或查询网页截图） | □其他财务指标证明材料 | |  |
| （三）经营范围资料（包括但不限于依法须经批准的项目，相关部门的批准文件） | | | |
| □批准文件 |  |  | |
| （四）能力证明资料 | | | |
| □相关领域的资质文件 | □行业资质证书 | □质量体系认证 | |
| □拟派出项目组成员的资质文件 | □以往类似项目的合同 或验收报告 | □成功案例 | |
| 资质情况说明 |  | | | |

注：\*号项目，由采购需求部门按需调整。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量能力说明 |  | | |
| 技术方案说明 |  | | |
| 交付时间（天） |  | | |
| 报价 | 人民币 （大写） | | |
| 附录 | □项目技术方案 | □报价单 | □其他说明资料 |
| 注：纸质报价文件盖章后密封送达采购联系人，内含盖章版电子扫描件（U盘或光盘）。 | | | |

附件一：饮水机报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **饮水机报价清单** | | | | | |  |
| **物资名称** | **型号/材质** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **相似 品牌** |
| 饮水机 | 1.特点：内置五级净化过滤；  2.功能：一开一直饮、防干烧、防火、防漏电、防溢水等；  3.额定输入功率：≤12KW  4.额定电压：≤380V；  5.水源压力范围：0.1-0.4pa  6.额定电流9.1A  7.额定容量40L | 台 | 9 |  |  | 科雅达、广州碧丽、广州济达或同等档次品牌 |

备注说明：

1. 要求报最终结算价（含运费、测量费、安装调试费、税费等一切相关费用）；

2. 可执行交货期，要求合同签署完毕后20日历日完成交货及所有安装；

3. 要求报价公司明确对产品售后服务的承诺，要求整机质保期不低于1年，滤芯除外；

4. 开具增值税专用发票；

5. 报价文件加盖公章；

6. 交货地点是上海市闵行区江川东路100号；

付款方式：验收合格并接收符合合同要求的相关票据（如有）后支付合同总金额的95%，质保期满1年且无质量问题并接收符合合同要求的相关票据（如有）后支付合同总金额的5%。

1. 纸质报价文件盖章后密封送达采购联系人，内含盖章版电子扫描件（U盘或光盘）