上海飞机客户服务有限公司

竞争性谈判/询价文件

我公司有以下采购项目，具体要求和联系方式见下表和附录，如有意向请在有效期内提交报价文件。

2020年11月4日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购方 | 上海飞机客户服务有限公司 | | | | | |
| 采购实施部门联系人 | 张琳 | | 联系地址 | | 上海市闵行区江川东路100号 | |
| 联系电话 | 18019196176 | | E-Mail | | Zhanglin2@comac.cc | |
| 项目名称 | 大客研保二期窗帘采购项目 | | | | | |
| 供应商资质要求 | 1. 供应商为有效存续的独立法人，具有签订本项目合同的合法主体资格； 2. 供应商应具备家具生产、加工、销售的营业资格和资质要求，拥有合法销售本项目窗帘的全部政府许可、生产和/或使用许可和/或授权；   3.具有中国绿色环保产品证书；  4.在签署本项目合同及履行本项目义务时无任何法律障碍和重大事件影响供应商继续正常存续和全面履行本项目合同的能力，包括但不限于重大诉讼案件、重大债权债务纠纷；  5.注册资金不低于50万；  6.经审计的近三年的年度财务报表。 | | | | | |
| 供应商能力要求 | 1. 供应商应具备室内家窗帘设计能力，具有窗帘生产、加工、销售、维保能力。   2.供应商应在本项目所涉及领域具有丰富经验并提供相应证明。 | | | | | |
| 项目技术要求 | 1. 面料成分：合成聚酯35%+聚氯乙烯65%； 2. 面料重量：平方克重≥480g； 3. 面料厚度：≥0.65mm； 4. 开孔率：≤5%； 5. 阻燃等级：中国B1级消防标准； 6. 面料颜色：烟灰色； 7. 甲醛含量及有害物质检测：符合GB18401-2003C类产品技术要求及GB18586-2001标准； | | | | | |
| 项目进度要求 | 合同签订生效后20天内完成交付及所有安装。 | | | | | |
| 响应文件送达截止时间 | 2020年 11 月9日 | | | | | |
| 附录 | □详细技术要求 | □报价单 | | □报价文件编制要求 | | □其他 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 以下由报价供应商填写（盖章） | | | | |
| 供应商性质 | □高校/科研院所 □国有及国有控股企业 □外资企业 □民营企业 □境外单位或个人 | | | |
| 联系人 |  | 联系地址 |  | |
| 联系电话 |  | E-Mail |  | |
| 资质文件  （复印件应加盖单位公章，带\*号的为必备材料） | （一）基本证照 | | | |
| □营业执照\* □组织机构代码证\* □税务登记证\* 或□“三证合一”证书 | □法人代表授权书\* | □代理资质证书 | |
| （一）财务资料 | | | |
| □银行基本账户开户许可证\* | □经审计的近三年的年度财务报表\* | |  |
| □资信证明\*（银行开具或查询网页截图） | □其他财务指标证明材料 | |  |
| （三）经营范围资料（包括但不限于依法须经批准的项目，相关部门的批准文件） | | | |
| □批准文件 |  |  | |
| （四）能力证明资料 | | | |
| □相关领域的资质文件 | □行业资质证书 | □质量体系认证 | |
| □拟派出项目组成员的资质文件 | □以往类似项目的合同 或验收报告 | □成功案例 | |
| 资质情况说明 |  | | | |

注：\*号项目，由采购需求部门按需调整。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量能力说明 |  | | |
| 技术方案说明 |  | | |
| 交付时间（天） |  | | |
| 报价 | 人民币 （大写） | | |
| 附录 | □项目技术方案 | □报价单 | □其他说明资料 |
| 注：纸质报价文件盖章后密封送达采购联系人，内含盖章版电子扫描件（U盘或光盘）。 | | | |

附件一：窗帘报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **窗帘报价清单** | | | | | |  |
| **物资名称** | **型号/材质** | **单位** | **预估数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **共计（元）** |
| 窗帘 | 1.面料成分：合成聚酯35%+聚氯乙烯65%； 2.面料重量：平方克重≥480g； 3.面料厚度：≥0.65mm； 4.开孔率：≤5%； 5.阻燃等级：中国B1级消防标准； 6.面料颜色：烟灰色； 7.甲醛含量及有害物质检测：符合GB18401-2003C类产品技术要求及GB18586-2001标准； | 平方 | 870 |  |  |  |
| 窗帘配套（拉姆斯拉珠） | 滚轴+拉珠 38mm大号轴 | 副 | 300 |  |  |

备注说明：

1. 要求报最终结算价（含运费、测量费、安装调试费、税费等一切相关费用）；

2. 可执行交货期，要求合同签署完毕后20日历日完成交货及所有安装；

3. 要求报价公司明确对产品售后服务的承诺，要求质保期不低于2年；

4. 开具增值税专用发票；

5. 报价文件加盖公章；

6. 交货地点是上海市闵行区江川东路100号；

付款方式：验收合格并接收符合合同要求的相关票据（如有）后支付合同总金额的95%，质保期满1年且无质量问题并接收符合合同要求的相关票据（如有）后支付合同总金额的5%。

1. 单价合同，据实结算。
2. 纸质报价文件盖章后密封送达采购联系人，内含盖章版电子扫描件（U盘或光盘）