上海飞机客户服务有限公司

竞争性谈判/询价文件

我公司有以下采购项目，具体要求和联系方式见下表和附录，如有意向请在有效期内提交报价文件。

 2020 年 11 月 13日

|  |  |
| --- | --- |
| 采购方 | 上海飞机客户服务有限公司 |
| 采购实施部门联系人 | 张琳　 | 联系地址 | 上海市闵行区江川东路100号 |
| 联系电话 | 18019196176　 | E-Mail | Zhanglin2@comac.cc　 |
| 项目名称 | 航材支援部设施设备购置（静电敏感元器件监控防护设备 3套）　 |
| 供应商资质要求 | 1.供应商应为依法注册且获得企业营业执照，具有完成本项目所需的范围授权书及资质； 2.供应商注册资金需在人民币50万元（含）以上； 3.未被列入全国失信被执行人名单，披露正在审理或执行完毕的标的金额 大于500万元人民币（含本数）的重大诉讼、仲裁、索赔、行政复议或行政处罚。 　　 |
| 供应商能力要求 | 1.具有静电敏感元器件监控防护设备安装，调试，运维能力，需调试设备； 2.具有相关项目的实施经验，并提供业绩证明。　　 |
| 技术要求 | 1、项目要求质保期至少为一年；2、静电敏感元器件监控防护设备（3个），需符合GB12158-2006要求（1）实时监测人体和台面的接地状况（2）双工位监测器，2个人体接地通道、1个台面接地通道（3）人体接地合格范围1.5MΩ～10MΩ（4）台面接地电阻阈值3.7MΩ（5）标配一个手腕带插座，插座上有2个手腕带插孔，可接入2条双线手腕带（6）含英标电源；3、每套产品需要协助配置接地连接并完成安装，品牌参照3M相关技术参数；4、所有配套设备需要：（1）12条双线手腕带（2）1张长180\*宽75\*高80(cm)的防静电桌，防静电台面耐冲击，耐油、吸震，台面总厚度5cm,桌脚有预留孔，可安装开关插座，安装时确保桌面的稳固和平整（3）1张长180\*宽75（cm）和2张长150\*宽75(cm)的防静电桌垫，绿色哑光，厚度2cm，表面电阻＜E09Ω，底面电阻＜E09Ω，体积电阻＜E09Ω，静电耗散时间＜5S（5）3块长200\*宽140(cm)的地垫，钢板纹带10cm黄边防静电抗疲劳垫（6）1个静电手腕带测试仪。 |
| 项目进度要求 | 合同签订生效后一个月内完成设备安装，调试。 付款条件要求：合同金额分二期支付，通过银行转账方式进行，每期支付金额和时间如下： 第一期支付合同总金额的95%,支付时间：最终验收合格后，供应商提供合同总金额100%的合法有效的增值税专用发票后30个工之日后支付； 第二期支付合同总金额的5%，支付时间：质保期结束后，采购方收到运行使用报告并核对无误，经供应商书面通知后30个工作日支付。 |
| 响应文件送达截止时间 | 2020年 11月 23 日　 |
| 附录 | √详细技术要求 | √报价单 | □报价文件编制要求 | □其他 |

|  |
| --- |
| 以下由报价供应商填写（盖章） |
| 供应商性质 | □高校/科研院所 □国有及国有控股企业 □外资企业 □民营企业 □境外单位或个人 |
| 联系人 | 　 | 联系地址 | 　 |
| 联系电话 | 　 | E-Mail | 　 |
| 资质文件（复印件应加盖单位公章，带\*号的为必备材料） | （一）基本证照 |
| □营业执照\*□组织机构代码证\*□税务登记证\*或□“三证合一”证书 | □法人代表授权书\* | □代理资质证书 |
| （一）财务资料 |
| □银行基本账户开户许可证\* | □近三年的财务审计报告（若无，则提供近三年的年度财务报表）\* | 　 |
| □资信证明\*（银行开具或查询网页截图） | □其他财务指标证明材料 | 　 |
| （三）经营范围资料（包括但不限于依法须经批准的项目，相关部门的批准文件） |
| □批准文件 | 　 | 　 |
| （四）能力证明资料 |
| □相关领域的资质文件 | □行业资质证书 | □质量体系认证 |
| □拟派出项目组成员的资质文件 | □以往类似项目的合同或验收报告 | □成功案例 |
| 资质情况说明 | 　 |

注：\*号项目，由采购需求部门按需调整。

|  |  |
| --- | --- |
| 质量能力说明 | 　 |
| 技术方案说明 | 　 |
| 交付时间（天） |  |
| 报价 |  人民币 （大写） |
| 附录 | □项目技术方案 | □报价单 | □其他说明资料 |
| 注：纸质版报价文件盖章后密封送达采购联系人，内含盖章版电子扫描件（U盘或光盘）。 |