上海飞机客户服务有限公司

竞争性谈判/询价文件

我公司有以下采购项目，具体要求和联系方式见下表和附录，如有意向请在有效期内提交报价文件。

 2022年12月2日

|  |  |
| --- | --- |
| 采购方 | 上海飞机客户服务有限公司 |
| 采购实施部门联系人 | 孔万里　 | 联系地址 | 上海市闵行区江川东路100号 |
| 联系电话 | 18019196725 | E-Mail | kongwanli@comac.cc |
| 项目名称 | 建筑幕墙（3、4号楼）安全检查 |
| 供应商资质要求 | 1.具有企业法人营业执照并具有完成本项目所需的经营范围，注册资金1000万以上；2.具有企业法人资格证明或被授权人身份证明及法人授权委托书；3.持有《上海市既有建筑幕墙现场检查组认定证书》、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑幕墙工程专业承包一级资质；4.提供近三年(2019-2021）经第三方审计的审计报表（若无，则提供近2019-2021年度财务报表并加盖公司公章），以上文件包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表；5.在签署本项目合同及履行本项目义务时无任何法律障碍和重大事件影响供应商继续正常存续和全面履行本项目合同的能力，未被列入全国失信被执行人名单，披露正在审理或执行完毕的标的金额大于500 万元人民币（含本数）的重大诉讼、仲裁、索赔、行政复议或行政处罚。　 |
| 供应商能力要求 | 供应商应提供既往相关安全性鉴定工作案例证明。本项目负责人必须具有两年以上从业经验及相应从业资格证明。供应商应能及时满足和响应询价人的需求。 |
| 项目技术要求 | 一、具体技术要求见附件一《技术要求》二、报价文件编制要求1.所有文件均需加盖公章，经授权代表签字、盖章的，在报价书中须提交法定代表人签署的授权委托书。全套报价书必须内容齐全，打印清晰，无涂改和行间插字。2.报价文件由书面文件和相应的电子文件（U 盘）两部分组成。书面文件一份（所有文件装订成一册），电子文件需提供一份（集成一个PDF），报价部分按附件一报价清单明细填写，如有展开报价项请另附表勿改动报价表结构，包含近三年财务报表、质量体系证书、行业资质证书、业绩证明、资信证明。 |
| 项目进度要求 | 1、合同生效后60个日历日内，完成所有建筑幕墙的检查、鉴定工作并出具安全性鉴定报告。2、本项目费用：本采购询价文件及其附件范围全部内容包干的固定总价。供应商为完成本合同而发生的所有费用均包含在固定总价内，除采购方指定工作范围发生变化外，采购方不再另行支付其它费用。3、付款方式：采购方收到供应商所交付的鉴定报告，且验收合格后，在收到供应商提供全额增值税专用发票30个工作日内支付全部合同款。4、踏勘时间：2022年12月5日下午13:30 |
| 响应文件送达截止时间 | 2022年12月8日17:00前快递至采购联系人处 |
| 附录 | ■详细技术要求 | ■报价单 | □报价文件编制要求 | ■供应商信息采集表 |

|  |
| --- |
| 以下由报价供应商填写（盖章） |
| 供应商性质 | □高校/科研院所 □国有及国有控股企业 □外资企业 □民营企业 □境外单位或个人 |
| 联系人 | 　 | 联系地址 | 　 |
| 联系电话 | 　 | E-Mail | 　 |
| 资质文件（复印件应加盖单位公章，带\*号的为必备材料） | （一）基本证照 |
| □营业执照\*□组织机构代码证\*□税务登记证\*或□“三证合一”证书\* | □法人代表授权书\* |  |
| （二）财务资料 |
| □银行基本账户开户许可证\* | □近三年财务报表\* | 　 |
| □资信证明\*（银行开具或查询网页截图） | □其他财务指标证明材料 | 　 |
| （三）经营范围资料（包括但不限于依法须经批准的项目，相关部门的批准文件 |
| □批准文件 | 　 | 　 |
| （四）能力证明资料 |
| □相关领域的资质文件 | □行业资质证书\* | □质量体系认证\* |
| □拟派出项目组成员的资质文件 | □以往类似项目的合同或验收报告\* | □成功案例 |
| 资质情况说明 | 　 |

注：\*号项目，由采购需求部门按需调整。

|  |  |
| --- | --- |
| 质量能力说明 | 　 |
| 技术方案说明 | 　 |
| 交付时间（天） |  |
| 报价 |  人民币 （大写） |
| 附录 | □项目技术方案 | □其他说明资料 |
| 注：盖章后随附录密封送达采购联系人并自留盖章版扫描件。 |

附件一《技术要求》

技术要求

1. 项目名称

建筑幕墙（3、4号楼）安全检查

1. 评价范围和内容

针对沪建交（2011）763号文及上海市人民政府令2011年第77号《上海市建筑幕墙管理办法》关于既有建筑幕墙提出的专项整治主要内容要求，本次幕墙检查的主要工作内容包括：外立面玻璃、铝板状况检查、开启门窗状况检查、结构胶（密封胶）和密封条状况检查、玻璃安全状况检查、受力构件质量状况检查、雨水渗漏状况检查等。出具检查情况照片及汇总报告、安全性评价结论、处理意见及建议。

1. 报价清单

| **序号** | **内容** | **房屋****类型** | **外立面****幕墙面积（**㎡**)** | **单价****（元/㎡)** | **报价（元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑玻璃幕墙检查综合费用 | 工业 | 19600㎡ |  |  |